-Redes Multimedia – Prácticas 2019

Práctica 2: Medidas de rendimiento

Turno y pareja: 2461\_06

Integrantes:

Pablo Díez del Pozo

Alejandro Alcalá Álvarez

Fecha de entrega: 18/03/2020

Contenido

[1Introducción 2](#__RefHeading___Toc285_732697610)

[2Realización de la práctica 2](#__RefHeading___Toc287_732697610)

[3Conclusiones 5](#__RefHeading___Toc289_732697610)

# Introducción

Escriba aquí una introducción al trabajo realizado en la práctica.

En esta práctica nos hemos introducido en las medidas de calidad que tienen las redes multimedia, para ello hemos tenido que conocer como funcionan los trenes de paquetes y de esos trenes de paquetes hemos valorado las perdidas, los retardos y el ancho de banda que hay en ellos. Los resultados obtenidos los hemos aplicado al despliegue de un servicio de VoIP.

# Realización de la práctica

## 

1. Se entrega un programa que envía trenes de paquetes en los que se puede configurar la longitud del tren y la longitud del campo de datos de los paquetes por encima del nivel de aplicación. Los paquetes poseen un campo de número de secuencia y otro de marca de tiempos. Para ello se utiliza la cabecera típica de RTP, según se proponía en la práctica 0. Los parámetros se entrarán por línea de comandos siguiendo la sintaxis:

*clienteTren.py ip\_destino puerto\_destino longitud\_tren longitud\_datos*

Estudie en detalle el funcionamiento del programa, pues deberá modificarlo en un apartado posterior. ¿Qué valor de marca de tiempo se envía? ¿Qué relación tiene con el tiempo *epoch* (segundos desde 1970)?

|  |
| --- |
| Escriba aquí comentarios respecto del código estudiado.  El valor de la marca tiempo que se envía en la cabecera del paquete es el tiempo de envio al servidor que esta truncado para que se pueda introducir en el campo timestamp de RTP. |
| Escriba aquí cómo se construye la marca de tiempo que se envía.  La marca de tiempo se construye de la siguiente manera:    Pero este tiempo lo tenemos que truncar porque el resultado que nos devuelve el método sobrepasa los 32 bits y por eso lo tenemos que truncar a decenas de microsegundos para que se pueda introducir en el campo timestamp de RTP. |
| Escriba aquí la relación entre la marca de tiempo y los segundos desde 1970.  La relación que hay es que el método time de la librería time devuelve los segundos transcurridos de enero de 1970 hasta que se haya enviado el paquete al servidor. |

1. Se debe completar un programa que recibe los trenes de paquetes, de forma que mida y visualice por pantalla anchos de banda (instantáneos, máximo, medio y mínimo), retardos en un sentido (instantáneos, máximo, medio y mínimo), variación del retardo, y pérdida de paquetes (%).Tenga en cuenta que los paquetes que se envíen a la red contendrán igualmente las cabeceras de las capas inferiores (RTP, UDP, IP, Ethernet) según se mostraba en la Error: no se encontró el origen de la referencia, por lo que dicha longitud también debe ser tenida en cuenta a la hora de medir el ancho de banda. En el caso de utilizar la interfaz local no habrá cabecera Ethernet. El servidor deberá ejecutarse según la siguiente sintaxis:

*servidorTren.py ip\_escucha puerto\_escucha*

|  |
| --- |
| Escriba aquí comentarios respecto del código realizado y cómo realiza las distintas medidas solicitadas.  Después de recibir todos los paquetes que nos ha enviado el cliente ya podemos calcular las siguientes medidas de ancho de banda, retardos y porcentaje de perdidas. Primero, al recibir los paquetes creamos una lista con dos elementos:  - El primer elemento es el paquete que hemos recibido.  - El segundo elemento es la marca de tiempo en la que ha llegado el servidor.  Después hemos recorrido recorrido la lista resultante que nos ha salido al recibir los paquetes. Primero, hemos calculado los retardos obtenidos con el campo timestamp de la cabecera RTP, donde debemos quitar el truncado que hemos hecho para poder obtener los segundos de retardo. Todos estos retardos los hemos ido almacenando para luego poder calcular la media de los retardos, el retardo mínimo, máximo y el jitter de los paquetes recibidos.    A continuación, mostraremos los cálculos pertinentes para calcular las medidas que hemos comentado con anterioridad:    En segundo lugar, hemos obtenido los anchos de bandas instantáneos con el valor del tiempo que hemos guardado en la lista que hemos creado al recibir los paquetes. Todos estos anchos de bandas los hemos guardado para poder obtener el máximo y el mínimo de todos ellos. Después, hemos calculado el ancho de banda medio donde lo hemos calculado con la siguiente fórmula:  A continuación, vamos a mostrar como hemos calculado el ancho de banda instantáneo:    No podemos calcular el ancho de banda del primer paquete recibido debido a que no tiene ancho de banda medible, por lo tanto, empezamos a calcular el ancho de banda desde el segundo paquete debido a que podemos obtener el tiempo del paquete que recibimos y también tenemos el tiempo de recepción del paquete anterior.  Ahora mostraremos como hemos calculado el ancho de banda medio, el máximo y el mínimo:    Por pantalla vamos a imprimir el ancho de banda en bps, Kbps, Mbps y Gbps. El máximo y el mínimo lo sacamos por pantalla como bps.  Por último, hemos sacado el porcentaje de perdidas que hemos obtenido de la siguiente manera:    Como en la estructura tenemos el número de paquetes que enviamos, solo tenemos que tener un contador en el bucle para poder contar los paquetes que hemos recibido en el servidor. Como mostramos con anterioridad el cálculo es trivial para obtener esta medida de calidad. |

1. Pruebe ambos programas en la interfaz local y entre dos equipos conectados en la red de área local. Realice varias medidas variando la longitud del tren y la longitud de los paquetes. Responda a las siguientes preguntas. Utilice el Wireshark en el receptor para ver los paquetes del tren y contrastar las respuestas.

|  |
| --- |
| Escriba aquí la configuración realizada para enviar y recibir los trenes de paquetes en ambos esquemas de trabajo (interfaz local y equipos en LAN).  Primero, hemos obtenido a lo que puede llegar a transmitir la tarjeta de red con el comando ethtool <interfaz-red>. A continuación, mostraremos la salida de este comando en la terminal:    Aquí podemos observar que la velocidad que transmite la tarjeta de red es de 1000 Mbps.  La configuración en localhost es la siguiente:  - Debemos abrir dos terminales.  - En una de ellas debemos escribir el siguiente comando: *python3 clienteTren.py 127.0.0.1 5004 100 1200*, donde el primer parámetro es la IP a la que queremos enviar, el segundo es el puerto destino, el tercero es el número de paquetes que queremos enviar y el último es el tamaño de cada paquete.  - En la otra terminal debemos escribir el siguiente comando: *python3 servidorTren.py 127.0.0.1 5004*, donde el primer argumento es la IP del servidor y el segundo argumento es el puerto donde escucha.  Para ejecutar debemos primero que dar al *Enter* en la terminal que esta el segundo comando e inmediatamente debemos dar al *Enter* en la otro terminal.  La configuración en LAN es la siguiente:  - Debemos que tener dos ordenadores encendidos que estén conectados a la misma subred. Un ordenador hará de cliente y otro hará de servidor.  - En el ordenador cliente debemos abrir una terminal y escribir el siguiente comando: *python3 clienteTren.py 127.0.0.1 5004 100 1200*, donde el primer parámetro es la IP a la que queremos enviar, el segundo es el puerto destino, el tercero es el número de paquetes que queremos enviar y el último es el tamaño de cada paquete.  - En el ordenador servidor debemos abrir una terminal y escribir el siguiente comando: *python3 servidorTren.py 127.0.0.1 5004*, donde el primer argumento es la IP del servidor y el segundo argumento es el puerto donde escucha.  Para ejecutar debemos primero que dar al *Enter* en el ordenador servidor que esta el segundo comando e inmediatamente debemos dar al *Enter* en el ordenador cliente. |
|  |

* 1. ¿Qué valores ha empleado para contabilizar las distintas cabeceras?

|  |
| --- |
| Escriba aquí la respuesta.  Dependiendo si enviamos los paquetes por local o por LAN, debido a que si enviamos los paquetes por local los paquetes no salen a la red y por lo tanto no tendrán la cabecera Ethernet. Si los paquetes se envían por LAN tendremos que añadir la cabecera Ethernet a la longitud del paquete. En el código hemos tenido en cuenta esa diferencia y hemos realizado la siguiente comprobación:    Así calculamos el ancho de banda con el tamaño del paquete completo y no solo con el nivel de aplicación. Dependiendo donde ejecutemos el código añadimos la cabecera Ethernet o no. |

* 1. ¿Cuál es la longitud mínima de una de las tramas que se envían? ¿Por qué?

|  |
| --- |
| Escriba aquí la respuesta. Compruebe el resultado capturando el tráfico en el receptor remoto, y en caso de discrepancia explique a qué se debe.  Depende si enviamos por local o por LAN. Si se envía por local no hay una trama mínima, pero si enviamos por LAN la trama mínima es de 46 bytes sin contar la capa de Ethernet en ninguno de los dos casos. |

* 1. ¿Cuál es la longitud máxima de datos que tiene sentido utilizar? ¿Por qué?

|  |
| --- |
| Escriba aquí la respuesta. En caso de ser necesario para llegar a una explicación convincente, modifique el código de clienteTren y compruebe qué ocurre con tamaños de trama mayores.  Tiene sentido enviar un máximo de 1500 bytes, debido a que si enviamos más bytes el paquete se fragmentará y no vamos a obtener el resultado deseado. |

* 1. ¿Con qué longitudes de tren y datos se consiguen mejores resultados? ¿Por qué?

|  |
| --- |
| Escriba aquí la respuesta. Haga pruebas con distintos valores para medir la velocidad de transferencia. El comando ethtool permite ver la velocidad a la que está negociado el enlace, para comparar resultados.  Dependiendo del parámetro a medir, puede ocurrir que se necesario utilizar longitudes distintas llegado el caso.  Los mejores resultado se consiguen con trenes de entre 100 y 1000 paquetes y el tamaño de los paquetes entre 1200 y 1400 bytes, debido a que obtenemos resultados muy acordes a las velocidades que pueden transmitir las tarjetas de red de los ordenadores de los laboratorios. |

1. Para poder medir adecuadamente retardos y *jitter* es necesario que el cliente envíe a una tasa inferior a la de la red, de forma que se elimine el efecto del cuello de botella sobre el tren. Modifique el programa proporcionado en el apartado para que permita configurar también la tasa de envío de los paquetes. Su sintaxis será:

*clienteTren2.py ip\_destino puerto\_destino longitud\_tren longitud\_datos [tasa\_binaria]*

Si no se indica la tasa binaria, se transmitirá a la tasa máxima posible, lo que permite hacer una estimación del ancho de banda, que se puede utilizar posteriormente para hacer adecuadamente las medidas de retardo y *jitter*.

|  |
| --- |
| Explique aquí el método empleado para limitar la tasa de transferencia del tren de paquetes.  El método utilizado para transmitir a una tasa determinado es hacer esperar un tiempo determinado entre paquete y paquete. El tiempo entre paquetes se calcula con la siguiente fórmula:  Por lo tanto, en el código hemos cambiado lo siguiente: |

1. Realice medidas con clienteTren2.py y servidorTren.py, utilizando el emulador compilado que se puede descargar de Moodle. El emulador es un programa que simula retardos variables, pérdidas (similar al realizado en la práctica 1) pero también anchos de banda. Dicho ejecutable tiene la siguiente sintaxis:

*emulador ip\_escucha puerto\_escucha ip\_destino puerto\_destino DNI*

donde ip\_esucha y puerto\_escucha son la dirección IP y puerto donde escucha el emulador, ip\_destino y puerto\_destino son la dirección IP y puerto a donde el emulador reenvía lo que recibe, y DNI es un número de DNI (sin letra). El programa, siempre en base al número del DNI que se proporcione, impone una combinación de ancho de banda, retardo, variación del retardo y porcentaje de pérdida de paquetes único.

Deduzca a partir de las medidas realizadas qué valores de ancho de banda, retardo, variación del retardo y pérdidas se están aplicando en el emulador para el DNI de ambos miembros de la pareja. **Tenga en cuenta que para medir los retardos de forma correcta es necesario limitar la tasa de transferencia a una inferior o igual a la medida.**

|  |
| --- |
| Explique cómo ha realizado las medidas en cada caso.  Para saber el ancho de banda que tenemos cada miembro de la pareja, primero tenemos que hacer pruebas con el clienteTren.py. A continuación, mostraremos el ancho de banda de cada miembro de la pareja:  Este ancho de banda corresponde al miembro de la pareja con el DNI: 53745614L. Es de alrededor de 300 Kbps.  Este ancho de banda corresponde al miembro de la pareja con el DNI: 53504265D. Es de alrededor de 200 Kbps.    Al tener ya el ancho de banda solo es necesario ejecutar el clienteTren2.py con un ancho de banda menor al que nos ha salido con el clienteTren.py. |
| DNI 1: 53745614L.  Ancho de banda estimado: 300 Kbps.  Retardo estimado: 60 ms.  Desviación estándar del retardo: 5 ms.  Porcentaje de pérdidas: 5%. |
| DNI 2: 53504265D.  Ancho de banda estimado: 200 Kbps.  Retardo estimado: 57 ms.  Desviación estándar del retardo: 17 ms.  Porcentaje de pérdidas: 2%. |

1. Capture el tráfico de las medidas realizadas con el emulador y analice con Wireshark el tráfico recibido y a partir de los tiempos de llegada, marcas de tiempo y longitudes, calcule los valores de ancho de banda, retardo y jitter y compare estos datos con los resultados obtenidos con su programa.

|  |
| --- |
| Explique cómo ha realizado las medidas en cada caso. |
| DNI 1: número de DNI.  Ancho de banda estimado: 300 Kbps.  Retardo estimado: 60 ms.  Desviación estándar del retardo: 5 ms.  Porcentaje de pérdidas: 5%. |
| DNI 2: 53504265D.  Ancho de banda estimado: 200 Kbps.  Retardo estimado: 57 ms.  Desviación estándar del retardo: 17 ms.  Porcentaje de pérdidas: 2%. |

1. Se desea establecer un servicio de VoIP sobre una red cuyos parámetros de calidad son los del emulador. Explique razonadamente qué códec y tiempos de paquetización deberá utilizar en ambos casos para adaptarse de la mejor manera posible al canal, y cuantas llamadas simultáneas se podrían soportar en ese caso (se supone una red full-duplex). Para valorar dicho códec y tiempo de paquetización puede utilizar [esta página](http://www.cisco.com/en/US/tech/tk652/tk698/technologies_tech_note09186a0080094ae2.shtml). Igualmente, indique el tamaño del buffer a configurar en el receptor de la llamada para amortiguar el efecto del *jitter*.

|  |
| --- |
| Explique razonadamente el códec y tiempos de paquetización a utilizar para el canal del DNI1. |
| Indique cuántas llamadas se podrían soportar en este caso. |
| Indique razonadamente el tamaño del buffer a configurar en el receptor. |
| Explique razonadamente el códec y tiempos de paquetización a utilizar para el canal del DNI2. |
| Indique cuántas llamadas se podrían soportar en este caso. |
| Indique razonadamente el tamaño del buffer a configurar en el receptor. |

1. Simule el servicio planteado en el apartado 7 con las herramientas codificadas previamente y evalúe si el resultado responde a la predicción realizada. Indique razonadamente los parámetros utilizados para generar el tren de paquetes.

|  |
| --- |
| Indique razonadamente los parámetros utilizados para generar el tren de paquetes que simula el tráfico de VoIP calculado en el apartado anterior. |
| Evalúe con las medidas en el servidorTren si el resultado es |
|  |

# Conclusiones

Escriba aquí las conclusiones que ha extraído de la realización de la práctica.

DNI: 53745614L

Ancho de banda máximo: 300 Kbps

Media de retardos: 60 ms

Jitter: 5 ms

Porcentaje de perdidas: 5 %

DNI: 53504265D

Ancho de banda máximo: 200 Kbps

Media de retardo: 57 ms

Jitter: 17 ms

Porcentaje de perdidas: 2%